# 更换钻夹头（见图片C）

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

##

齿环夹头(1)是用固定螺丝(10)固定的，这样可以防止其无意中从钻轴上松开。

完全打开齿环夹头(1)，然后沿顺时针方向拧出固定螺丝(10)。注意，固定螺丝为左螺纹。

固定住固定螺丝(10)，将螺丝起子机放到螺丝头上，通过敲击螺丝起子机手柄来松开固定螺丝。

##

为拆卸齿环夹头(1)，将开口扳手（SW 17）放置在驱动轴的螺母上。

用一只手握住齿环夹头，用另一只手逆时针方向旋转开口扳手，直到夹头从钻轴锥上松开为止。

##

- 保持钻轴的锥形销和夹头钻孔无油脂和脏污。

为安装齿环夹头(1)，将驱动轴上的螺母顺时针方向旋转直至极限位置。

将齿环夹头插入至驱动轴上，直到其固定为止，在此期间不得过度用力。

使用橡皮锤轻轻地敲击齿环夹头(1)的正面，以保证齿环夹头牢固固定。同时注意齿环夹头的夹爪不要凸出，以免受损。

##

将固定螺丝(10)逆时针方向旋入至打开的齿环夹头中。每次都必须使用一个新固定螺丝，因为其螺纹上涂有防松胶，反复使用会失效。