# Avvertenze di lavoro per la miscelazione

- Non utilizzare l’elettroutensile con un supporto.

- Evitare di spruzzare il materiale miscelato tutto intorno. In caso contrario è possibile scivolare e perdere il controllo dell’elettroutensile.

- Evitare il funzionamento continuo dell’elettroutensile a velocità ridotta. In caso contrario, il motore dell’elettroutensile potrebbe surriscaldarsi.

Per liberare il tasto di blocco (5), premere brevemente l’interruttore di avvio/arresto (6) e quindi rilasciarlo. In tale modo si impedirà il riavvio accidentale dell’elettroutensile (pericolo di lesioni).

La scelta della frusta di miscelazione dipende dal prodotto da miscelare.

Per prodotti da miscelare a bassa viscosità, come ad es. vernici a dispersione, colori, colle, ermetizzanti e fanghi di cemento, utilizzare una frusta di miscelazione ad elica sinistra. Nella frusta di miscelazione ad elica sinistra il materiale viene convogliato dall’alto verso il basso. La frusta di miscelazione viene spinta verso l’alto. I prodotti da miscelare a bassa viscosità vengono miscelati in modo da ridurre gli spruzzi.

Per i prodotti da miscelare ad elevata viscosità, quali ad es. intonaco pronto, calcestruzzo, cemento, massetto, mastice o resina epossidica, utilizzare una frusta di miscelazione ad elica destra. Nella frusta di miscelazione ad elica destra il materiale viene convogliato dal basso verso l’alto. La frusta di miscelazione viene introdotta nel prodotto da miscelare, miscelando in modo ottimale i prodotti ad elevata viscosità.

Durante la miscelazione muovere l’elettroutensile verso l’alto e verso il basso. Dopo l’uso pulire la frusta di miscelazione.

- Conservare l’elettroutensile in un luogo sicuro, accertandosi che non possa cadere. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.