# Technické údaje

Vŕtačka |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | 3 601 AB0 0..
Menovitý príkon | W | 850
Voľnobežné otáčky | ot/min | 630
Menovitý krútiaci moment | Nm | 11
Priemer stopky vretena | mm | 43
Max. Ø vrtáka
Oceľ | mm | 16
Drevo | mm | 40
Hliník | mm | 16
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 3–16
Pravobežný/ľavobežný chod |  | ●
Maximálny priemer miešacieho nástroja | mm | 160
HmotnosťA) | kg | 3,0
Trieda ochrany |  | / II

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.