# Puurpadruni vahetamine (vt jn C)

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

##

Hammasvöö-puurpadrun (1) on puurspindlilt juhusliku lahtipääsemise vältimiseks fikseeritud fikseerimiskruviga (10).

Avage hammasvöö-puurpadrun (1) täielikult ja keerake fikseerimiskruvi(10) päripäeva välja. .Pange tähele, et fikseerimiskruvil on vasakkeere.

Kui fikseerimiskruvi (10) on kõvasti kinni, toetage kruvikeeraja kruvipeale ja vabastage fikseerimiskruvi löögiga kruvikeeraja käepidemele.

##

Hammasvöö-puurpadruni (1) eemaldamiseks asetage harkvõti (SW 17) ajamispindli mutrile.

Hoidke hammasvöö-puurpadrunit ühe käega kinni ja keerake teise käega harkvõtit vastupäeva, kuni puurpadrun spindli koonuselt lahti tuleb.

##

- Hoidke puurspindli koonus ja puurpadruni siseava puhas määrdest ja mustusest.

Hammasvöö-puurpadruni (1) paigaldamiseks keerake mutter ajamispindlil päripäeva kuni toeni.

Asetage hammasvöö-puurpadrun jõudu rakendamata ajamispindlile, nii et see kindlalt kinnitub.

Lööge hammasvöö-puurpadruni kindlaks kinnitamiseks kummihaamriga kergelt hammasvöö-puurpadruni (1) esiküljele. Seejuures veenduge, et hammasvöö-puurpadruni kinnituspakid ei ulatu esile, et neid mitte kahjustada.

##

Keerake fikseerimiskruvi (10) vastupäeva avatud hammasvöö-puurpadrunisse. Kasutage alati uut fikseerimiskruvi, kuna selle keermele on kantud liimi, mille toime korduva kasutamise korral kaob.