# 更換夾頭（請參考圖 C）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

##

為防止齒環式夾頭 (1) 意外從工具機轉軸上鬆脫，該夾頭加裝了一個防鬆螺栓 (10) 用以固定位置。

請完全張開齒環式夾頭 (1) 然後沿順時針方向將防鬆螺栓 (10) 旋出。注意：此顆防鬆螺栓為左旋螺紋。

如果防鬆螺栓 (10) 卡死不動，請拿螺絲起子抵在螺栓頭上，然後敲擊螺絲起子的握把以便鬆開防鬆螺栓。

##

若要拆下齒環式夾頭 (1)，請將開口扳手（SW 17）抵住驅動主軸上的螺母。

一隻手固定住齒環式夾頭，另一隻手逆時針旋轉開口扳手，直到夾頭從工具機轉軸的圓錐頭上鬆開。

##

- 工具機轉軸的錐體處以及夾頭的開孔請隨時保持無油無髒污的狀態。

若要安裝齒環式夾頭 (1)，請將驅動主軸上的螺母順時針轉到底。

將齒環式夾頭輕輕套在驅動主軸上，過程中不可用力，直到其卡上。

拿一把橡膠榔頭輕敲齒環式夾頭 (1) 前端，可確保齒環式夾頭固定牢靠。此時請注意，齒環式夾頭的夾爪不可突出來，這樣夾頭才不會損壞。

##

將防鬆螺栓 (10) 逆時針旋入至張開的齒環式夾頭裡。防鬆螺栓的螺紋孔上塗有固定黏膠，重複使用後便失去應有的黏性，因此請您務必每次換新該螺栓。