# Dados técnicos

Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Berbequim |  | GBM 1600 RE | GBM 1600 RE | GBM 1600 RE
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | 3 601 AB0 0D0 | 3 601 AB0 0E0 | 3 601 AB0 0G0
Tensão nominal | V | 127 | 220 | 127
Potência nominal absorvida | W | 850 | 850 | 850
Nº de rotações em vazio | rpm | 630 | 630 | 630
Torque nominal | Nm | 11 | 11 | 11
Diâmetro do fuso | mm | 43 | 43 | 43
Ø máx. de furo
Aço | mm | 850 | 850 | 850
Madeira | mm | 630 | 630 | 630
Alumínio | mm | 11 | 11 | 11
Faixa de aperto do mandril | mm | 43 | 43 | 43
Rotação direita/esquerda |  | ● | ● | ●
Diâmetro máximo do cesto de misturar | mm | 160 | 160 | 160
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,0 | 3,0 | 3,0
Classe de proteção |  | / II | / II | / II

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.