# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

Il commutatore del senso di rotazione (7) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (6) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

Rotazione destrorsa: per forare o miscelare, spingere il commutatore del senso di rotazione (7) verso sinistra fino a battuta.

Rotazione sinistrorsa: per svitare o miscelare, spingere il commutatore del senso di rotazione (7) verso destra fino a battuta.

##

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (6) e mantenerlo premuto.

Per bloccare l’interruttore ON/OFF (6), premere il tasto di blocco (5).

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore ON/OFF (6) oppure, se il tasto (5) è bloccato, premere brevemente l’interruttore ON/OFF (6), dopodiché rilasciarlo.

##

Ad elettroutensile acceso, la velocità si può regolare in modo continuo, esercitando più o meno pressione sull’interruttore di avvio/arresto (6).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (6), si otterrà una velocità ridotta; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.