# تغيير ظرف ريش الثقب (انظر الصورة C)

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

##

تم تأمين ظرف المثقاب المسنن الطوق (1) ضد الفك غير المقصود من محور دوران المثقاب بواسطة لولب التأمين (10).

افتح ظرف المثقاب المسنن الطوق (1) بشكل كامل وقم بفك لولب التأمين (10) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة. يراعی بأن أسنان لولبة لولب التأمين يسارية.

عند استعصاء لولب التأمين (10) ضع مفك براغي علی رأس اللولب وقم بفك لولب التأمين من خلال طرقة علی مقبض مفك البراغي.

##

لفك ظرف المثقاب المسنن الطوق (1) ضع مفتاح هلالي (SW 17) على الصامولة بمحور الدوران.

أمسك ظرف المثقاب المسنن الطوق بإحدى يديك وأدر باليد الأخرى المفتاح الهلالي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن ينفك ظرف ريش الثقب من مخروط محور دوران المثقاب.

##

- حافظ علی إبقاء مخروط محور دوران المثقاب وثقب ظرف ريش الثقب خاليين من الشحم والأوساخ.

من أجل تركيب ظرف المثقاب المسنن الطوق (1) أدر الصامولة بمحور الدفع باتجاه حركة عقارب الساعة حتى المصد.

قم بتركيب ظرف المثقاب المسنن الطوق علی محور الدفع دون استعمال العنف، إلی أن يثبت بإحكام.

اطرق علی مقدمة ظرف المثقاب المسنن الطوق (1) بخفة بواسطة مطرقة مطاطية، لضمان ارتكاز ظرف المثقاب المسنن الطوق بأمان. احرص أثناء ذلك علی ألا تبرز فكا قمط ظرف المثقاب المسنن الطوق إلی الأمام، لكي لا يتلف الظرف.

##

قم بربط لولب التأمين (10) في ظرف المثقاب المسنن الطوق المفتوح بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة. استخدم في كل مرة برغي جديد، حيث توجد مادة تأمين لاصقة على اللولب الخاص به، تفقد تأثيرها في حالة استعمالها أكثر من مرة.