# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านไฟฟ้า |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | 3 601 AB0 0..
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 850
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที–1 | 630
แรงบิดพิกัด | นิวตันเมตร | 11
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน | มม. | 43
Ø สูงสุดในการเจาะ
เหล็กกล้า | มม. | 16
ไม้ | มม. | 40
อะลูมิเนียม | มม. | 16
วงหนีบหัวจับดอกสว่าน | มม. | 3–16
การหมุนทางขวา/ซ้าย |  | ●
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตะกร้อสูงสุด | มม. | 160
น้ำหนักA) | กก. | 3.0
ระดับการป้องกัน |  | / II

A)

  น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac