# Arbetsanvisningar för omrörning

- Elverktyget får inte användas i ett stativ.

- Undvik stänk från omrört material. Detta kan leda till att du halkar och förlorar kontrollen över elverktyget.

- Undvik kontinuerlig drift av elverktyget med reducerat varvtal. Annars kan elverktygets motor bli överhettad.

För att lossa spärrknappen (5), tryck kort på strömbrytaren (6) och släpp den igen. Därmed förhindras en oavsiktlig igångsättning av elverktyget (risk för skador).

Val av blandningsbehållare beror på materialet som ska blandas.

För material med låg viskositet, som t.ex. dispersionsfärg, lack, lim, gjutmassa och cementslam, använd en blandningsbehållare med vänstergång. I blandningsbehållare med vänstergång matas materialet uppifrån och ner. Blandningsbehållaren trycks uppåt. Blandningsmaterial med låg viskositet blandas utan att stänka.

För material med hög viskositet, som t.ex. puts, betong, cement, spackel och epoxi, använd en blandningsbehållare med högergång. I blandningsbehållare med högergång matas materialet nerifrån och upp. Blandningsbehållaren arbetar sig in i materialet. Material med hög viskositet blandas igenom optimalt.

För elverktyget under blandning upp och ned. Rengör blandningsbehållaren efter avslutat arbete.

- Förvara elverktyget på en säker plats. Se till att det inte kan välta. I annat fall kan elverktyget skadas.