# Teknik veriler

Matkap |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | 3 601 AB0 0..
Giriş gücü | W | 850
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 630
Nominal tork momenti | Nm | 11
Mil halkası çapı | mm | 43
Maks. delme çapı
Çelik | mm | 16
Ahşap | mm | 40
Alüminyum | mm | 16
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 3–16
Sağa/sola dönüş |  | ●
Maksimum karıştırma ucu çapı | mm | 160
AğırlıkA) | kg | 3,0
Koruma sınıfı |  | / II

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.