# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

Med dreieretningsomkobleren (7) kan du endre dreieretningen til elektroverktøyet. Dette er ikke mulig når på/av-bryteren (6) er trykt inn.

Høyregang: For å bore eller røre trykker du dreieretningsvelgeren (7) mot venstre til den stopper.

Venstregang: For å løsne eller røre trykker du dreieretningsvelgeren (7) mot høyre til den stopper.

##

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (6) og holder den inne.

For å låse den inntrykte av/på-bryteren (6) trykker du på låseknappen (5).

For å slå av slipper du av/på-bryteren (6), og hvis den er låst med låseknappen (5), trykker du kort på av/på-bryteren (6) og slipper den.

##

Du kan regulere turtallet til det innkoblede elektroverktøyet trinnløst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (6).

Et lett trykk på av/på-bryteren (6) gir lavt turtall. Turtallet stiger med økende trykk.