# Data teknis

Mesin bor |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Nomor barang |  | 3 601 AB0 0..
Input daya nominal | W | 850
Kecepatan idle | min-1 | 630
Torsi nominal | Nm | 11
Diameter leher spindel | mm | 43
Diameter pengeboran maks.
Baja | mm | 16
Kayu | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Rentang penjepitan chuck bor | mm | 3–16
Arah putaran ke kanan/kiri |  | ●
Diameter alat pengaduk maksimal | mm | 160
BeratA) | kg | 3,0
Tingkat perlindungan |  | / II

A)

  Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.