# Műszaki adatok

Fúrógép |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Cikkszám |  | 3 601 AB0 0..
Névleges felvett teljesítmény | W | 850
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 630
Névleges forgatónyomaték | Nm | 11
Tengelynyakátmérő | mm | 43
Max. fúróátmérő
Acél | mm | 16
Fa | mm | 40
Alumínium | mm | 16
Tokmány befogási tartománya | mm | 3–16
Jobbra/balra forgás |  | ●
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 160
SúlyA) | kg | 3,0
Érintésvédelmi osztály |  | / II

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.