# Указания по технике безопасности для дрелей

##

- Используйте вспомогательную(-ые) рукоятку(-и). Потеря контроля чревата травмами.

- При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку или свой собственный шнур питания, держите инструмент за изолированные поверхности. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может зарядить металлические части электроинструмента и привести к удару электрическим током.

##

- Никогда не работайте со скоростью, превышающей максимальную номинальную скорость бит-насадки. При высокой скорости бит-насадки могут изгибаться, если они вращаются свободно без контакта с заготовкой, что может привести к телесным повреждениям.

- Всегда начинайте сверлить на низкой скорости, кончик бит-насадки должен касаться заготовки. При высокой скорости бит-насадки могут изгибаться, если они вращаются свободно без контакта с заготовкой, что может привести к телесным повреждениям.

- Нажимайте только по прямой к бит-насадке и не нажимайте излише.Бит-насадки могут изгибаться и в результате ломаться или приводить к потере контроля и вследствие этого к телесным повреждениям.

##

- Закрепляйте заготовку. Заготовка, установ‌ленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.

- Немедленно выключите электроинструмент, если рабочий инструмент заклинило. Будьте готовы к высоким реактивным моментам, которые приводят к отдаче. Рабочий инструмент заклинивает при перегрузке электроинструмента или застревании инструмента в обрабатываемой заготовке.

- Используйте соответствующие металлоис‌катели для нахождения спрятанных в стене труб или проводки или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению элек‌тротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопро‌вода ведет к нанесению материального ущерба или может вызвать поражение электротоком.

- Выждите полной остановки электроинструмента и только после этого вы‌пускайте его из рук. Рабочий инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над электроинструментом.