# Výměna sklíčidla (viz obrázek C)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

##

Ozubené sklíčidlo (1) je proti neúmyslnému uvolnění z vrtacího vřetena zajištěné pojistným šroubem (10).

Úplně otevřete ozubené sklíčidlo (1) a vyšroubujte pojistný šroub (10) po směru hodinových ručiček. Dbejte na to, že pojistný šroub má levý závit.

Pokud pojistný šroub (10) uvázne, nasaďte na hlavu šroubu šroubovák a pojistný šroub uvolněte úderem na rukojeť šroubováku.

##

Pro demontáž ozubeného sklíčidla (1) nasaďte stranový klíč (vel. 17) na matici na hnacím vřetenu.

Podržte sklíčidlo s ozubeným věncem pevně rukou a druhou rukou otočte stranový klíč proti směru hodinových ručiček, až se sklíčidlo uvolní z kužele vrtacího vřetene.

##

- Udržujte kužel vrtacího vřetena a otvor sklíčidla bez tuku a nečistoty.

Pro montáž ozubeného sklíčidla (1) zašroubujte matici na hnacím vřetenu po směru hodinových ručiček až nadoraz.

Nasaďte ozubené sklíčidlo bez násilí na hnací vřeteno tak, aby bylo pevně usazené.

Gumovým kladivem lehce udeřte na přední stranu ozubeného sklíčidla (1), aby bylo zabezpečené spolehlivé usazení ozubeného sklíčidla. Dbejte přitom na to, aby upínací čelisti ozubeného sklíčidla nevyčnívaly, aby se nepoškodily.

##

Pojistný šroub (10) zašroubujte proti směru hodinových ručiček do otevřeného ozubeného sklíčidla. Vždy použijte nový pojistný šroub, protože na jeho závitu je nanesené lepidlo, které při opakovaném použití ztrácí účinek.