# Смена сверлильного патрона (см. рис. C)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

##

Сверлильный патрон с зубчатым венцом (1) защищены против непреднамеренного откручивания со сверлильного шпинделя предохранительным винтом (10).

Полностью откройте сверлильный патрон с зубчатым венцом (1) и выкрутите предохранительный винт (10) по часовой стрелке. Помните, что предохранительный винт имеет левую резьбу.

Если предохранительный винт (10) сидит очень прочно, то, установив отвертку на головку винта, можно ударами по ручке отвертки ослабить посадку винта.

##

Для снятия сверлильного патрона с зубчатым венцом (1) установите гаечный ключ (зев 17) на гайку приводного шпинделя.

Крепко держите сверлильный патрон одной рукой и другой рукой поверните гаечный ключ против часовой стрелки до схода патрона с конуса шпинделя.

##

- Конус шпинделя и отверстие патрона должны быть чистыми и не иметь следов смазки.

Для установки сверлильного патрона с зубчатым венцом (1) поверните гайку на приводном шпинделе по часовой стрелке до упора.

Насадите сверлильный патрон, не применяя силы так, чтобы он прочно сидел на приводном шпинделе.

Для обеспечения надежной посадки сверлильного патрона (1) закрепите последний легкими ударами резиновым молотком по торцовой стороне патрона. При этом кулачки сверлильного патрона не должны выступать наружу, чтобы не повредить их.

##

Закрутите стопорный винт (10) против часовой стрелки в открытый сверлильный патрон с зубчатым венцом. Всегда используйте только новый стопорный винт, т.к. на его резьбу нанесена клеевая масса, теряющая свой эффект при многократном применении.