# البيانات الفنية

مثقاب |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 AB0 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 850
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | 630
عزم الدوران الاسمي | نيوتن متر | 11
قطر عنق محور الدوران | مم | 43
أقصى قطر ثقب
فولاذ | مم | 16
خشب | مم | 40
ألومنيوم | مم | 16
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 3–16‏
دوران يميني/يساري |  | ●
أقصى قطر لأداة الخلط | مم | 160
الوزنA) | كجم | 3,0
فئة الحماية |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ / II‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.