# Технічні характеристики

Електродриль |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Товарний номер |  | 3 601 AB0 0..
Номінальна споживана потужність | Вт | 850
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 630
Номінальний обертальний момент | Нм | 11
Діаметр шийки шпинделя | мм | 43
Макс. Ø свердла
Сталь | мм | 16
Дерево | мм | 40
Алюміній | мм | 16
Діапазон затискання патрона | мм | 3–16
Обертання праворуч/ліворуч |  | ●
Макс. діаметр змішувальної насадки | мм | 160
ВагаA) | кг | 3,0
Клас захисту |  | / II

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.