# Changement d’accessoire

- Portez des gants de protection lors d’un changement d’accessoire. En cas de travaux assez longs, le mandrin de perçage risque de s’échauffer fortement.

## Mandrin à clé avec verrouillage automatique (voir figure B)

Ouvrez le mandrin à clé (1) en le tournant jusqu’à pouvoir insérer l’accessoire de travail.

Insérez l’accessoire de travail. Introduisez la clé de mandrin (9) successivement dans tous les orifices du mandrin à clé (1) et serrez l’accessoire de manière uniforme.