# Tekniset tiedot

Porakone |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | 3 601 AB0 0..
Nimellisottoteho | W | 850
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 630
Nimellisvääntömomentti | Nm | 11
Karakaulan halkaisija | mm | 43
Reiän enimmäishalkaisija
Teräs | mm | 16
Puu | mm | 40
Alumiini | mm | 16
Istukan aukeama | mm | 3–16
Suunnanvaihdin |  | ●
Vispilän maksimihalkaisija | mm | 160
PainoA) | kg | 3,0
Suojausluokka |  | / II

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.