# Tehnički podaci

Bušilica |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | 3 601 AB0 0..
Nazivna primljena snaga | W | 850
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 630
Nazivni zakretni moment | Nm | 11
Promjer grla vretena | mm | 43
Maks. promjer bušenja
čelik | mm | 16
drvo | mm | 40
aluminij | mm | 16
Stezno područje stezne glave | mm | 3–16
Desni/lijevi hod |  | ●
Maksimalni promjer košare za miješanje | mm | 160
TežinaA) | kg | 3,0
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.