# Changement du mandrin de perçage (voir figure C)

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

##

Le mandrin à couronne dentée (1) est sécurisé par une vis de blocage contre un détachement accidentel de la broche de perçage (10).

Ouvrez complètement le mandrin de perçage (1) et dévissez la vis de blocage (10) dans le sens horaire. Attention, la vis de fixation a un filet à gauche.

Si la vis de blocage (10) est bloquée, placez un tournevis sur la tête de la vis et desserrez la vis de blocage en donnant un coup sur la poignée du tournevis.

##

Pour démonter le mandrin à couronne dentée (1), placez une clé plate (SW 17) sur l'écrou disposé sur la broche d’entraînement.

Tenir le mandrin à couronne dentée par une main et tourner la clé plate par l’autre main dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le mandrin se détache du cône de la broche de perçage.

##

- Veillez à ce que le cône de la broche de perçage et l’alésage du mandrin de perçage ne soient pas recouverts d’huile ni de saletés.

Pour monter le mandrin à couronne dentée (1) tournez à fond l'écrou disposé sur la broche d’entraînement dans le sens horaire.

Montez le mandrin à couronne dentée sur la broche d’entraînement sans forcer jusqu’à ce qu’il soit bien fixé.

Donnez de légers coups de marteau en caoutchouc sur la face avant du mandrin à couronne dentée (1) afin d'en garantir la stabilité. Prenez soin à ce que les mâchoires de serrage du mandrin à couronne dentée ne débordent pas afin de ne pas endommager le mandrin.

##

Visser la vis de blocage (10) dans le sens antihoraire dans le mandrin de perçage à couronne dentée ouvert. Utiliser à chaque fois une nouvelle vis de blocage, car la masse adhésive de sécurité appliquée sur son filet perd de son efficacité en cas d'utilisations multiples.