# Tehnički podaci

Bušilica |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Broj artikla |  | 3 601 AB0 0..
Nominalna ulazna snaga | W | 850
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 630
Nominalni obrtni momenat | Nm | 11
Prečnik vrata vretena | mm | 43
Maks. Ø bušenja
Čelik | mm | 16
Drvo | mm | 40
Aluminijum | mm | 16
Područje zatezanja stezne glave | mm | 3–16
Desni/levi smer |  | ●
Maksimalan prečnik korpe za mešanje | mm | 160
TežinaA) | kg | 3,0
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.