# Τεχνικά στοιχεία

Δράπανο |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | 3 601 AB0 0..
Ονομαστική ισχύς | W | 850
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 630
Ονομαστική ροπή στρέψης | Nm | 11
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 43
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος
Χάλυβας | mm | 16
Ξύλο | mm | 40
Αλουμίνιο | mm | 16
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 3–16
Δεξιόστροφα/αριστερόστροφα |  | ●
Μέγιστη διάμετρος αναδευτήρα | mm | 160
ΒάροςA) | kg | 3,0
Κατηγορία προστασίας |  | / II

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.