# Punere în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (6) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire sau malaxare, apasă comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: Pentru desprindere sau malaxare, apasă comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) spre dreapta, până la opritor.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (6).

Pentru fixarea în poziţie a comutatorului de pornire/oprire apăsat (6), apăsaţi tasta de fixare (5).

Pentru a deconecta scula electrică, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (6), respectiv, dacă acesta este fixat în poziţie cu tasta de fixare (5), apăsaţi scurt comutatorul de pornire/oprire (6), iar apoi eliberaţi-l.

##

Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice pornite exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară a comutatorului de pornire/oprire (6).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (6) determină o turaţie mai scăzută. Turaţia creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.