# Înlocuirea accesoriului

- Purtaţi mănuşi de protecţie atunci când înlocuiţi accesoriile. În timpul proceselor de lucru mai îndelungate, mandrina se poate încălzi puternic.

## Mandrina cu coroană dinţată cu blocare automată (consultă imaginea B)

Deschide prin răsucire mandrina cu coroană dinţată (1) până când accesoriul poate fi montat.

Introdu accesoriul. Introdu cheia pentru mandrine (9) în găurile corespunzătoare din mandrina cu coroană dinţată (1) şi fixează uniform accesoriul.