# Technische gegevens

Boormachine |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Productnummer |  | 3 601 AB0 0..
Nominaal opgenomen vermogen | W | 850
Onbelast toerental | min–1 | 630
Nominaal draaimoment | Nm | 11
Ashalsdiameter | mm | 43
Max. boor-Ø
Staal | mm | 16
Hout | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Boorhouderspanbereik | mm | 3–16
Rechts-/linksdraaien |  | ●
Maximale menggardediameter | mm | 160
GewichtA) | kg | 3,0
Isolatieklasse |  | / II

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.