# Byta borrchuck (se bild C)

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

##

Kuggkranschucken (1) är säkrad mot oavsiktlig lossning från borrspindeln med en låsskruv (10).

Öppna kuggkranschucken (1) helt och skruva ur låsskruven (10) medsols. Observera att låsskruven är vänstergängad.

Om låsskruven (10) sitter hårt fast, sätt en skruvmejsel på skruvhuvudet och lossa säkringsskruven genom ett slag på skruvmejselns skaft.

##

För demontering av kuggkranschucken (1), sätt en gaffelnyckel (nyckelvidd 17) mot drivspindelns mutter.

Håll fast nyckelchucken med ena handen och vrid med den andra handen skruvnyckeln motsols tills chucken lossar från borrspindelkonan.

##

- Håll borrspindelns kona och borrchuckens hål fria från fett och smuts.

För montering av kuggkranschucken (1), skruva muttern på drivspindeln medsols till anslag.

Skjut utan våld upp kuggkranschucken på drivspindeln tills den sitter stadigt.

Slå med en gummihammare lätt mot kuggkranschuckens (1) nos för stabilt fäste av kuggkranschucken. Se till att spännbackarna i kuggkranschucken är indragna så att chucken inte skadas.

##

Skruva låsskruven (10) motsols i öppen kuggkranschuck. Använd alltid en ny låsskruv, eftersom det finns en säkringslimmassa applicerad som förlorar sin verkan om skruven återanvänds.