# Date tehnice

Maşină de găurit |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | 3 601 AB0 0..
Putere nominală | W | 850
Turaţie în gol | rot/min | 630
Cuplu de strângere nominal | Nm | 11
Diametru guler ax | mm | 43
Diametru maxim de găurire
Oţel | mm | 16
Lemn | mm | 40
Aluminiu | mm | 16
Domeniu de deschidere a mandrinei | mm | 3–16
Funcţionare spre dreapta/stânga |  | ●
Diametru maxim paletă de malaxare | mm | 160
GreutateA) | kg | 3,0
Clasă de protecţie |  | / II

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.