# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

##

Za pomocą przełącznika obrotów (7) można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy naciśniętym włączniku/wyłączniku (6) jest to jednak niemożliwe.

Obroty w prawo: Do wiercenia lub mieszania należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (7) w lewo aż do oporu.

Obroty w lewo: Do odkręcania lub mieszania należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (7) w prawo aż do oporu.

##

Aby włączyć elektronarzędzia, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (6) i przytrzymać w tej pozycji.

Aby zablokować naciśnięty włącznik/wyłącznik (6), należy nacisnąć przycisk blokady (5).

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (6) lub jeśli użyto przycisku blokady (5), nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (6), a następnie go zwolnić.

##

Prędkość obrotowa włączonego ele‌ktro‌na‌rzę‌dzia może być regulowana bezstopniowo, w zależności od siły nacisku na włącznik/wyłącznik (6).

Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik (6) oznacza niską prędkość obrotową. Wraz ze zwię‌kszaj‌ącą się siłą nacisku prędkość obrotowa rośnie.