# Tehniskie dati

Urbjmašīna |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | 3 601 AB0 0..
Nominālā ieejas jauda | W | 850
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min-1 | 630
Nominālais griezes moments | Nm | 11
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 43
Maks. urbuma Ø
Tēraudā | mm | 16
Kokā | mm | 40
Alumīnijā | mm | 16
Urbjpatronas spriegošanas diapazons | mm | 3–16
Griešanās virziena pa labi/pa kreisi regulēšana |  | ●
Maksimālais maisītāja diametrs | mm | 160
SvarsA) | kg | 3,0
Aizsardzības klase |  | / II

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.