# Dati tecnici

Trapano elettrico |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | 3 601 AB0 0..
Potenza assorbita nominale | W | 850
Numero di giri a vuoto | giri/min | 630
Coppia nominale | Nm | 11
Diametro del collare alberino | mm | 43
Ø foro max
Acciaio | mm | 16
Legno | mm | 40
Alluminio | mm | 16
Campo di serraggio del mandrino | mm | 3–16
Rotazione destrorsa/sinistrorsa |  | ●
Diametro max. della frusta di miscelazione | mm | 160
PesoA) | kg | 3,0
Classe di protezione |  | / II

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.