# Заміна робочого інструмента

- Під час заміни приладдя обов'язково надівайте захисні рукавиці. Свердлильний патрон може при тривалій роботі сильно нагріватися.

## Зубчастий свердлильний патрон з автоматичною фіксацією (див. мал. B)

Повертаючи, відкрийте зубчастий свердлильний патрон (1), щоб в нього можна було встромити робочий інструмент.

Вставте робочий інструмент. Встроміть ключ до свердлильного патрона (9) у відповідні отвори в зубчастому свердлильному патроні (1) і рівномірно затягніть робочий інструмент.