# Thay đầu cặp mũi khoan (xem hình C)

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

##

Đầu cặp mũi khoan vành răng (1) được gắn chặt để không bị vô tình nới lỏng ra khỏi trục chính máy khoan bằng một bulông an toàn (10).

Mở đầu cặp mũi khoan vành răng (1) hết cỡ và vặn bulông an toàn (10) ra theo chiều kim đồng hồ. Chú ý rằng, vít an toàn có ren trái.

Nếu vít an toàn (10) được xiết chặt, hãy đặt tuốc-nơ-vít lên đầu vít và nới lỏng vít an toàn bằng cách gõ vào cán tuốc-nơ-vít.

##

Để tháo dỡ đầu cặp mũi khoan vành răng (1) hãy đặt một chìa vặn điều cữ (SW 17) sát vào đai ốc trên trục chính truyền động.

Giữ chặt đầu cặp mũi khoan vành răng bằng một tay và tay kia xoay chìa vặn điều cữ ngược chiều kim đồng hồ, cho đến khi đầu cặp mũi khoan rời ra khỏi chi tiết hình côn của trục chính máy khoan.

##

- Giữ chi tiết hình côn của trục chính máy khoan và lỗ khoan của đầu cặp mũi khoan không bị dầu mỡ và bụi bẩn.

Để lắp đầu cặp mũi khoan vành răng (1) hãy xoay đai ốc trên trục chính truyền động theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặn cuối.

Nhẹ nhàng cắm đầu cặp mũi khoan vành răng vào trục chính truyền động, cho đến khi chắc chắn.

Gõ nhẹ búa cao su vào mặt trước của đầu cặp mũi khoan vành răng (1), để đảm bảo đầu cặp mũi khoan vành răng đã chắc chắn. Khi đó hãy chú ý rằng, vấu cặp của đầu cặp mũi khoan vành răng không nhô ra, để không bị hư hại.

##

Vặn bulông an toàn (10) ngược chiều kim đồng hồ vào đầu cặp mũi khoan vành răng. Sử dụng một bu lông an toàn mới, bởi vì chất dán cố định trên ren của bulông an toàn sẽ mất tác dụng khi sử dụng nhiều lần.