# Технические данные

Дрель |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Артикул |  | 3 601 AB0 0..
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 850
Число оборотов холостого хода | об/мин | 630
Номинальный крутящий момент | Нм | 11
Диаметр шейки шпинделя | мм | 43
Макс. диаметр сверла
Сталь | мм | 16
Древесина | мм | 40
Алюминий | мм | 16
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | мм | 3–16
Правое/левое направление вращения |  | ●
Макс. диаметр смесительной лопатки | мм | 160
ВесA) | кг | 3,0
Класс защиты |  | / II

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.