# การเปลี่ยนหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ C)

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

##

หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (1) ถูกยึดด้วยสกรูล็อค (10) เพื่อกันไม่ให้หลุดออกจากเพลาสว่านโดยไม่ตั้งใจ

เปิดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (1) ออกจนสุด และหมุนสกรูยึด (10) ออกในทิศทางตามเข็มนาฬิกา โปรดทราบว่าสกรูล็อคเป็นสกรูเกลียวซ้าย

หากสกรูยึด (10) ติดแน่น ให้วางไขควงที่หัวสกรู และคลายสกรูยึดออกโดยเคาะที่ด้ามจับไขควง

##

เมื่อต้องการถอดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (1) ออก ให้วางประแจปากตาย (ขนาด 17 มม.) ที่น๊อตบนเพลาขับ

ใช้มือข้างหนึ่งจับหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในไว้ให้แน่น และใช้มืออีกข้างหนึ่งหมุนประแจปากตายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนหัวจับดอกหลุดออกจากแกนสว่านแบบเทเปอร์

##

- รักษาแกนสว่านแบบเทเปอร์และรูของหัวจับดอกให้สะอาดปราศจากไขมันและสิ่งสกปรก

เมื่อต้องการติดตั้งหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (1) ให้หมุนน็อตบนเพลาขับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปจนสุด

เสียบหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในเข้าบนเพลาขับจนเข้าที่อย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องใช้กำลังแรง

ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ บนด้านหน้าของหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (1) เพื่อให้หัวจับดอกชนิดมีเฟืองในเข้าที่อย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้ามหนีบของหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในไม่ยื่นออกมาเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหาย

##

ขันสกรูยึด (10) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเข้าในหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในที่เปิดอยู่ ใช้สกรูยึดตัวใหม่ทุกครั้งเพราะที่เกลียวได้ฉาบน้ำยาล็อคไว้ซึ่งจะสูญเสียประสิทธิภาพหลังใช้งานหลายครั้ง