# تعویض سه‌نظام (رجوع کنید به تصویر C)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

##

سه‌نظام مهار سریع یا سه‌نظام معمولی (1) در برابر باز شدن ناخواسته از شفت توسط یک پیچ ایمنی (10) مصون است.

سه‌نظام مهار سریع یا سه‌نظام معمولی (1) را کاملا باز کنید و پیچ ایمنی(10) را در جهت عقربه‌های ساعت بیرون بکشید. توجه داشته باشید كه پیچ ایمنی دارای رزوه چپ می باشد.

چنانچه پیچ ایمنی (10) خیلی سفت است، یک پیچگوشتی را روی سر پیچ قرار دهید و پیچ ایمنی را با یک ضربه روی دسته پیچگوشتی باز کنید.

##

برای باز کردن سه‌نظام معمولی (1) یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) را روی قرارگاه آچار شفت قرار دهید.

سه‌نظام معمولی را با یک دست سفت بگیرید و با دست دیگر آچار تخت را در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا سه‌نظام از سر شفت جدا شود.

##

- قسمت مخروطی شکل (دوکی) محور دریل و سوراخ سه نظام را عاری از چربی، روغن و آلودگی نگاه دارید.

برای نصب سه‌نظام معمولی (1) مهره روی شفت ره در جهت چرخش عقربه‌های ساعت تا انتها بچرخانید.

سه نظام معمولی (دندانه ای) را بدون اِعمال فشار، روی محور قرار دهید تا بخوبی و بطور محکم در آن جای گیرد.

با یک چکش پلاستیکی نرم روی پیشانی سه‌نظام معمولی (1) ضربه بزنید تا از نشستن محکم سه‌نظام مطمئن شوید. برای جلوگیری از آسیب دیدن سه نظام معمولی (دندانه ای)، توجه داشته باشید که قسمت مهار کننده سه نظام معمولی بیرون قرار نداشته باشد.

##

پیچ ایمنی (10) را در خلاف جهت عقربه های ساعت در سه نظام دندانه ای بپیچانید. هر بار از یک پیچ ایمنی نو استفاده کنید، چون چسب پیچهای قبلی خشک شده و تأثیر ایمنی خود را از دست داده است.