# Aanwijzingen voor mengwerkzaamheden

- Gebruik het elektrische gereedschap niet in een staander.

- Voorkom wegspatten van het te mengen materiaal. U kunt anders uitglijden en de controle over het elektrische gereedschap verliezen.

- Vermijd continu gebruik van het elektrische gereedschap met verminderd toerental. Anders kan de motor van het elektrische gereedschap oververhitten.

Om de vastzettoets (5) los te maken, drukt u kort op de aan/uit-schakelaar (6) en laat deze dan los. Hiermee wordt het per ongeluk herstarten van het elektrische gereedschap verhinderd (verwondingsgevaar).

De keuze van de menggarde hangt van het te mengen materiaal af.

Voor mengmateriaal met een lage viscositeit, zoals bijv. dispersieverf, lak, lijm, gietmassa, cementslik gebruikt u een menggarde met linksdraaiende spiraal. In de menggarde met linksdraaiende spiraal wordt het materiaal van boven naar beneden getransporteerd. De menggarde wordt naar boven gedrukt. Mengmateriaal met een lage viscositeit wordt spatarm gemengd.

Voor mengmateriaal met een hoge viscositeit, zoals bijv. sierpleister, beton, cement, aanstrijkmiddel, plamuurmateriaal, epoxyhars gebruikt u een menggarde met rechtsdraaiende spiraal. In de menggarde met rechtsdraaiende spiraal wordt het materiaal van onder naar boven getransporteerd. De menggarde werkt zich in het mengmateriaal. Mengmateriaal met een hoge viscositeit wordt optimaal gemengd.

Beweeg het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden omhoog en omlaag. Reinig de menggarde na gebruik.

- Bewaar het elektrische gereedschap op een veilige plaats. Zorg ervoor dat het niet kan omvallen. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.