# معلومات الضجيج والاهتزازات

تتحدد قيم انبعاث الضجيج طبقا للمواصفة EN 62841-2-1.

يبلغ مستوى الضجيج المعتاد للعدة الكهربائية والمقدر بالفئة A: مستوى ضغط الصوت 88 ديسيبل (A‏)، مستوى قدرة الصوت 96 ديسيبل (A‏). نسبة التفاوت ‎‎K = 5‎‎ ديسيبل.

قم بارتداء واقية سمع.

قيم انبعاث الاهتزازات الإجمالية ‎ah‎ (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) ونسبة التفاوت K محسوبة وفقًا للمواصفة EN 62841-2-1:
الثقب في المعدن: ‎ah‎ <2,5 ‏م/ث2، ‎K = 1,5 ‏م/ث2

تم قياس مستوی الاهتزازات ومستوى الضوضاء المذكورين في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معير، حيث يمكن استخدام هذا القياس لمقارنة العدد الكهربائية بعضها ببعض. كما أنه ملائم لتقدير انبعاث الاهتزازات والضوضاء بشكل مبدئي.

يمثل مستوی الضوضاء ومستوى الاهتزازات المذكوران الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. في حالة استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخری بعدد شغل مخالفة أو بصيانة غير كافية، فقد تختلف قيم انبعاث الاهتزازات والضوضاء. وقد يزيد ذلك من انبعاث الاهتزازات والضوضاء طوال فترة التشغيل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير انبعاث الاهتزازات والضوضاء بشكل دقيق أن يتم مراعاة الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلا. وقد يخفض ذلك انبعاث الاهتزازات والضوضاء بشكل واضح عبر كامل مدة العمل.

حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثلا: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم أوقات العمل.