# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

Med riktningsomkopplaren (7) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (6) kan omkoppling inte ske.

Högergång: för borrning eller omrörning, tryck rotationsriktningsomkopplaren (7) åt vänster till anslag.

Vänstergång: För att lossa eller röra om trycker du rotationsriktningsomkopplaren (7) åt höger till anslag.

##

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (6) och håll den nedtryckt.

För att fastställa den intryckta strömbrytaren, (6) tryck på spärrknappen (5).

För att stänga av elverktyget släpper du strömbrytaren (6), eller om den är låst med spärrknappen (5) trycker du kort på strömbrytaren (6) och släpper den sedan.

##

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det är igång, beroende på hur långt du trycker in på-/avknappen (6).

Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från (6) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet.