# Darbinstrumenta nomaiņa

- Nomainot darbinstrumentu, uzvelciet aizsargcimdus. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, urbj‌pat‌ro‌na var stipri sakarst.

## Zobaploces urbjpatrona ar automātisku fiksēšanu (attēls B)

Griežot zobaploces urbjpatronas (1) aptveri, atveriet to, līdz urbjpatronā kļūst iespējams ievietot darbinstrumentu.

Ievietojiet darbinstrumentu urbj‌pat‌ronā. Griežot urbjpatronas atslēgu (9), kas ievietota vienā no zobaploces urbjpaptronas (1) atvērumiem, stingri iespīlējiet darbinstrumentu.