# Tööjuhised segamiseks

- Ärge kasutage elektrilist tööriista statiivis.

- Vältige segatava aine laialipritsimist. Vastasel korral võite libiseda ja kaotada tööriista üle kontrolli.

- Vältige elektrilise tööriista pikaajalist töötamist väikesel pöörlemiskiirusel. Vastasel korral võib elektrilise tööriista mootor üle kuumeneda.

Fikseerimisnupu (5) rakendamiseks vajutage lühidalt sisse-/väljalülitit (6) ja vabastage seejärel. See hoiab ära elektrilise tööriista soovimatu taaskäivitumise (vigastumisoht).

Segamiskorvi valik oleneb segatavast ainest.

Madala viskoossusega ainete, nt dispersioonvärvi, laki, liimi segamiseks kasutage vasakukäelise spiraaliga segamiskorvi. Vasakukäelise spiraaliga segamiskorv suunab materjali ülalt allapoole. Segamiskorvi surutakse üles. Madala viskoossusega aineid segatakse nii, et tekib vähe pritsmeid.

Suure viskoossusega ainete, nt valmiskrohvi, betooni, tsemendi, plaatimissegu pahtli, epoksüvaigu puhul kasutage paremakäelise spiraaliga segamiskorvi. Paremakäelise spiraaliga segamiskorv suunab materjali alt ülespoole. Segamiskorv siseneb segatavasse ainesse. Suure viskoossusega aineid segatakse optimaalselt.

Liigutage töötamisel elektrilist tööriista üles ja alla. Pärast kasutamist puhastage segamiskorv.

- Hoidke elektrilist tööriista turvalises kohas. Hoolitsege selle eest, et tööriist ümber ei kukus. Vastasel korral võite kahjustada elektrilist tööriista.