# 噪声/振动值

根据EN 62841-2-1确定噪音排放值。

评估为A的电动工具噪声水平通常为：声压级88分贝（A）；声功率级96分贝（A）。不确定性系数K = 5 分贝。

请佩戴听力防护装置！

根据EN 62841-2-1确定振动总值ah（三个方向的矢量和）和不确定性系数K：
在金属上钻孔：ah <2,5米/秒平方，K = 1,5米/秒平方

本使用说明书中提供的振动水平和噪音发射值是根据一个标准化测量方式所测得的，因此可以用来在电动工具之间进行比较。也适用于振动和噪音发射的初步评估。

该振动水平和噪音发射值代表着电动工具用于主要用途时的数值。但是，如果将电动工具挪作他用、使用有所偏差的工具刀头或保养不利，振动水平和噪音发射值可能会不同。这样在整个工作时间内会明显地提高振动和噪音发射量。

为了准确地评估振动和噪音发射，还必须考虑到关机的时间以及开机后尚未正式工作之前的待命时间。这样在整个工作时间内会明显地降低振动和噪音发射量。

请制定用以保护操作者免受振动影响的附加安全措施，例如：电动工具和工具刀头的保养、手部保暖、工作流程组织。