# Tehnilised andmed

Trell |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Tootenumber |  | 3 601 AB0 0..
Nimisisendvõimsus | W | 850
Tühikäigu pöörlemissagedus | min‒1 | 630
Nimipöördemoment | Nm | 11
Spindlikaela läbimõõt | mm | 43
Puuri max Ø
Teras | mm | 16
Puit | mm | 40
Alumiinium | mm | 16
Puuripadruni kinnitusvahemik | mm | 3–16
Paremale/vasakule pöörlemine |  | ●
Segamisvispli maksimaalne läbimõõt | mm | 160
KaalA) | kg | 3,0
Kaitseklass |  | / II

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.