# Sostituzione dell’accessorio

- Indossare guanti protettivi durante la sostituzione dell’accessorio. In caso di operazioni di lavoro di maggiore durata il mandrino portapunta può surriscaldarsi.

## Mandrino a cremagliera con bloccaggio automatico (vedere Fig. B)

Aprire il mandrino a cremagliera (1) ruotando, fino a quando sia possibile introdurre l’utensile accessorio.

Inserire l’utensile. Innestare la chiave di serraggio per mandrini (9) negli appositi fori del mandrino a cremagliera (1) e serrare uniformemente l’utensile accessorio.