# Technické údaje

Vrtačka |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | 3 601 AB0 0..
Jmenovitý příkon | W | 850
Otáčky naprázdno | ot/min | 630
Jmenovitý krouticí moment | Nm | 11
Průměr krku vřetena | mm | 43
Max. Ø vrtání
Ocel | mm | 16
Dřevo | mm | 40
Hliník | mm | 16
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 3–16
Chod vpravo/vlevo |  | ●
Maximální průměr míchací metly | mm | 160
HmotnostA) | kg | 3,0
Třída ochrany |  | / II

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.