# Cara penggunaan

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai de‌ngan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

##

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (7). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (6) ditekan.

Putaran ke kanan: Untuk mengebor atau mengaduk, tekan switch arah putaran (7) ke kiri hingga maksimal.

Putaran ke kiri: Untuk melepaskan atau mengaduk, tekan switch arah putaran (7) ke kanan hingga maksimal.

##

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (6).

Untuk mengunci tombol on/off yang ditekan, (6) tekan tombol pengunci (5).

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (6) jika tombol dikunci dengan tombol pengunci (5), tekan singkat tombol on/off (6) dan lepaskan.

##

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (6) ditekan.

Jika tombol on/off (6) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.