# Käyttötarvikkeen vaihto

- Käytä käyttötarvikkeen vaihdossa työkäsineitä. Po‌ran‌is‌tuk‌ka saattaa kuumeta voimakkaasti pitkäaikaisessa käytössä.

## Automaattilukitteinen hammasistukka (katso kuva B)

Kierrä hammasistukkaa (1) auki, kunnes saat asennettua käyttötarvikkeen.

Asenna käyttötarvike. Laita istukka-avain (9) hammasistukan (1) asiaankuuluviin reikiin ja kiristä käyttötarvike tasaisesti kiinni.