# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

С помощта на превключвателя (7) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (6).

Въртене надясно: За пробиване или разбъркване натиснете превключвателя за посоката на въртене (7) до упор наляво.

Въртене наляво: за развиване или разбъркване натиснете превключвателя за посоката на въртене (7) до упор надясно.

##

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (6).

За застопоряване на натиснатия пусков прекъсвач (6) натиснете бутона (5).

За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач (6), съответно ако е застопорен с бутона (5), първо натиснете краткотрайно и след това отпуснете пусковия прекъсвач (6).

##

Можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене на електроинструмента по време на работа в зависимост от силата на натиска върху пусковия прекъсвач (6).

По-лек натиск върху пусковия прекъсвач (6) води до по-ниска скорост на въртене. С увеличаване на натиска нараства и скоростта на въртене.